**KF 3 (125 cc)**

FÖRARENS ÅLDER: 13 år - 15 år (Ingen övre åldersgräns vid Nationella tävlingar)

TOTAL MINIMIVIKT: 145 kg (inklusive förare).

KARTENS MINIMIVIKT 75 kg (utan bränsle).

MOTORER: CIK/FIA homologerade serieproducerade vattenkylda, encylindriga reed motorer med

en cylindervolym på maximum 125 cc.

TÄNDSYSTEM CIK/FIA homolegerat digitalt tändsystem med inbyggd varvtalsregulator. Blå

elektronikbox.

FÖRGASARE: CIK/FIA homologerad spjällaxelförgasare med en maximal venturi av 20 mm,

tolerans inräknad. Två ställskruvar. CIK/FIA Homologerad insugningsljuddämpare med filter ska

finnas monterad, liksom insugstrattar med en maximal innerdiameter på 23 mm.

VARVTALSBEGRÄNSAD TILL MAX: 14 000 v/min

HUVUDSTRÖMBRYTARE: En huvudströmbrytare ska finnas monterad så att motorn kan stängas

av. Den ska vara utmärkt enligt motorsportens regler. Se KA-T 4.6

TRIMNING: Enligt vad som sägs i Internationella regler, samt iakttagande av de begränsningar

som CIK anger i reglerna för klassen.

KYLARE: Fri.

OLJEINBLANDNING: Max 4 %.

CHASSI: CIK/FIA homologerat, grupp 2.

KAROSS: Enligt CIK; s regler för klassen.

BROMSAR: Endast bakhjulsbroms enligt CIKs regler för KF3.

DÄCK: Nationellt homologerade däck.

NUMMERPLÅT: Gul med svarta siffror.