**Rotax Max Junior**

Detta är ett ny klass i Sverige med start 1 januari 2009, men har tjyvstartat lite under hösten 2008 och det med stort intresse. I denna klass använder man likadan motor som i Rotax Max fast med annan cylinder utan variabel avgasport. Detta gör det enkelt att gå vidare till Rotax Max när man fyller 15 år. Även i Rotax Max Junior kan man tävla i en tävlingsserie som heter Rotax Max Challenge som körs på lokala banor runt om i sverige, där alla tävlar för att komma till världsfinalen som går varje vinter på någon exotisk plats i världen. Motorn behöver inte så mycket underhåll som liknande motorer i den här storleken, och man kan enkelt starta karten själv eftersom den har inbyggd elstart. Motorerna är plomberade.

|  |  |
| --- | --- |
| Ålder        | 13-15 år  |
| Vikt komplett med förare  | 145 kg  |
| Motor  | Rotax FR 125 Max |
| Chassi  | Fritt till märke |
| Nummerplåt  | Gul med svarta siffror |
| Trimmning  | Inte tillåten |